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                                COLECTAREA DEȘEURILOR PERICULOASE 

     Procedura de colectare a deșeurilor periculoase implică colectarea separată a acestora, în funcție de natura lor, pentru a minimiza riscurile și se desfășoară pe circuite specializate, protejând mediul și sănătatea publică. Transportul se realizează cu echipamente dedicate, autospeciale separate, care sunt curățate și dezinfectate după utilizare. 

Etape principale în colectarea deșeurilor periculoase:

1. 1. Separarea la sursă:
In urma solicitarii primita de operatorul local,   deșeurile periculoase trebuie colectate separat, conform naturii lor, pentru a preveni amestecarea cu alte tipuri de deșeuri. 

2. 2. Utilizarea de echipamente dedicate:
Transportul se face in recipienteermetic inchise . 

3. 3. Dezinfectarea echipamentelor:
După fiecare utilizare, atât vehiculele, cât și containerele mobile se curăță și se dezinfectează cu produse biocide autorizate. 

4. 4. Asigurarea circuitelor separate:
Transportul deșeurilor periculoase, în special a celor medicale, se face pe un circuit separat. 

5. 5. Respectarea procedurilor specifice:
Fiecare tip de deșeu periculos poate necesita proceduri de colectare și manipulare specifice, conform reglementărilor 
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